|  |
| --- |
| **ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Galego.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome e apelidos:** | | **N.I.F.:** |
| **Enderezo:** | | **C.p.:** |
| **Teléfono:** | **Teléfono:** | **Fax:** |
| **Entidade mercantil á que representa:** | | **C.I.F.:** |
| **Correo a efectos de notificación electrónica:** | | |
| **Nº inscrición Rexistro Oficial Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou Rexistro Xeral Contratistas de Galicia:** | | |

Toma parte na licitación tramitada mediante procedemento \_\_\_\_\_\_\_\_ para a adxudicación do contrato denominado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**E manifesta:**

Que coñece e acepta cantas obrigas se derivan dos Pregos do presente contrato.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. PREZO** | |
| Que se compromete en nome (propio ou da empresa que representa) a executar a prestación obxecto da licitación, con estrita suxeición aos requisitos e condicións esixidas, e de acordo coas condicións ofertadas, polo prezo que se indica a continuación: | |
| **Prezo sen IVE (en letra)** | **Prezo sen IVE (en número)** |
|  |  |
| **IVE (en letra)** | **IVE (en número)** |
|  |  |
| **Importe total (en letra)** | **Importe total (en número)** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **2. REDUCIÓN PRAZO EXECUCIÓN** |
| O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que o prazo de execución das obras será de **\_\_\_\_\_\_\_ meses/días naturais**, acompañando un diagrama de Gantt e gráfico de Pert. |

|  |
| --- |
| **3. MELLORAS** |
| Que se compromete a realización das seguintes melloras de acordo coas características especificadas nos Pregos e no proxecto que rexen a presente licitación: |

|  |  |
| --- | --- |
| **MELLORA 1** | |
| ***Plantación de árbores.*** *Subministro e plantación de árbores de talla grande, subministrados en cepellón e plantación en furado 1,5x1,5x1,5 m., incluso apertura do mesmo cos medios manuais ou mecánicos necesarios, abonado, formación de alcorque, terra vexetal e primeira rega. Situados segundo plano e indicacións D.F.*  *ACER PSEUDOPLATANUS (2 unidades) tamaño grande.*  *QUERCUS ILEX (2 unidades) tamaño grande.*  *QUERCURS ROBUR (3 unidades) tamaño grande.*  *VALORACIÓN = 2.400,00 €* | |
| Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo, un **Si** ou un **NON**, en función de si se oferta ou non a relación de melloras que se detallan. De non consignarse expresamente no recadro o **SI** entenderase que **non** se oferta. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MELLORA 2** | |
| ***Plantación de plantas e arbustos.*** *Subministro e plantación de plantas e arbustos, subministrados en maceta ou cepellón e plantación en furado, incluso apertura do mesmo cos medios manuais ou mecánicos necesarios, abonado, terra vexetal e primeira rega. Situados segundo plano e indicacións D.F.*  *VACCINIUM MYRTILLUS (3 unidades)*  *CISTUS LADANIFER (5 unidades)*  *VIBURNUM OPULUS (4 unidades)*  *GLANDORA PROSTRATA (3 unidades)*  *VIBURNUM LANTANA (4 unidades)*  *BERBERIS VULGARIS (4 unidades).*  *VALORACIÓN = 920,00 €* | |
| Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo, un **Si** ou un **NON**, en función de si se oferta ou non a relación de melloras que se detallan. De non consignarse expresamente no recadro o **SI** entenderase que **non** se oferta. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MELLORA 3** | |
| ***Muro mampostería pedra tradicional H<=2m****. Mampostería de pedra granítica, en muros e obras de contención e sostemento, en fustes e zapatas, con acabado rústico tradicional cara vista. Construído a base de pedra granítica cortada en bloque de peso superior aos 750 kg/ud. Cada bloque apoiarase pola súa cara inferior en outros dous polo menos, cada dúas sogas haberá un tizón de profundidade mínima vez e media á da fila, e no intradós terá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado e terminado, segundo NTE-EFP-6, incluídos material, man de obra e transporte. Incluso escavación en todo tipo de terreo e recheo do trasdós con material filtrante necesario, limpeza e retirada de cascallos.*  *14m x 1,20m = 16,80 m2.*  *VALORACIÓN = 1.696,00 €* | |
| Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo, un **Si** ou un **NON**, en función de si se oferta ou non a relación de melloras que se detallan. De non consignarse expresamente no recadro o **SI** entenderase que **non** se oferta. |  |

En \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ 202\_. O licitador. Asinado electronicamente.

|  |
| --- |
| **ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Castellano.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellidos:** | | **N.I.F.:** |
| **Dirección:** | | **C.p.:** |
| **Teléfono:** | **Teléfono:** | **Fax:** |
| **Entidad mercantil a la que representa:** | | **C.I.F.:** |
| **Correo a efectos de notificación electrónica:** | | |
| **Nº inscripción Registro Oficial Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o Registro General de Contratistas de Galicia:** | | |

Toma parte en la licitación tramitada mediante procedimiento \_\_\_\_\_ para la adjudicación del contrato denominado \_\_\_\_\_\_\_\_.

**Y manifiesta:**

Que conoce y acepta cuantas obligaciones se derivan de los Pliegos del presente contrato.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. PRECIO** | |
| Que se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa) a ejecutar la prestación objeto da licitación, con estricta sujeción a los requisitos e condiciones exigidas, y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el precio que se indica a continuación: | |
| **Precio sIn IVA (en letra)** | **Precio sin IVA (en número)** |
|  |  |
| **IVA (en letra)** | **IVA (en número)** |
|  |  |
| **Importe total (en letra)** | **Importe total (en número)** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **2. REDUCCIÓN DEL PLAZO EJECUCIÓN** |
| El compromiso que asumo, bajo juramento, de que el plazo de ejecución de las obras será de **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ meses/días naturales**, acompañando un diagrama de Gantt y gráfico de Pert. |

|  |
| --- |
| **3. MEJORAS** |
| Que se compromete a la realización de las siguientes mejoras de acuerdo con las características especificadas nen los Pliegos y en el proyecto que rigen la presente licitación: |

|  |  |
| --- | --- |
| **MEJORA 1** | |
| ***Plantación de árboles.*** *Suministro y plantación de árboles de talla grande, suministrados en cepellón y plantación en hoyo 1,5x1,5x1,5 m., incluso apertura del mesmo con los medios manuales o mecánicos necesarios, abonado, formación de alcorque, tierra vegetal y primer riego. Situados según el plano e indicaciones D.F.*  *ACER PSEUDOPLATANUS (2 unidades) tamaño grande.*  *QUERCUS ILEX (2 unidades) tamaño grande.*  *QUERCURS ROBUR (3 unidades) tamaño grande.*  *VALORACIÓN = 2.400,00 €* | |
| Consignar dentro del recuadro y de acuerdo con el siguiente modelo un **Si** o un **NO**, en función de si se oferta o no la relación de mejoras que se detallan. De no consignarse expresamente en el recuadro el **SI** se entenderá que **no** se oferta la mejora de referencia. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MEJORA 2** | |
| ***Plantación de plantas y arbustos.*** *Suministro y plantación de plantas y arbustos, suministrados en maceta o cepellón y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo con los medios manuales o mecánicos necesarios, abonado, tierra vegetal y primer riego. Situados según plano e indicaciones D.F.*  *VACCINIUM MYRTILLUS (3 unidades)*  *CISTUS LADANIFER (5 unidades)*  *VIBURNUM OPULUS (4 unidades)*  *GLANDORA PROSTRATA (3 unidades)*  *VIBURNUM LANTANA (4 unidades)*  *BERBERIS VULGARIS (4 unidades).*  *VALORACIÓN = 920,00 €* | |
| Consignar dentro del recuadro y de acuerdo con el siguiente modelo un **Si** o un **NO**, en función de si se oferta o no la relación de mejoras que se detallan. De no consignarse expresamente en el recuadro el **SI** se entenderá que **no** se oferta la mejora de referencia. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MEJORA 3** | |
| ***Muro mampostería piedra tradicional H<=2m****. Mampostería de piedra granítica, en muros y obras de contención y sostenimiento, en fustes y zapatas, con acabado rústico tradicional cara vista. Construido a base de piedra granítica cortada en bloque de peso superior a los 750 kg/ud. Cada bloque se apoyará por su cara inferior en otros dos por lo menos, cada dos sogas habrá un tizón de profundidad mínima vez y media a la de la hilada, y en no intradós tendrá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado y terminado, según NTE-EFP-6, incluidos material, mano de obra y transporte. Incluso excavación en todo tipo de terreno y relleno del trasdós con material filtrante necesario, limpieza y retirada de cascallos.*  *14m x 1,20m = 16,80 m2.*  *VALORACIÓN = 1.696,00 €* | |
| Consignar dentro del recuadro y de acuerdo con el siguiente modelo un **Si** o un **NO**, en función de si se oferta o no la relación de mejoras que se detallan. De no consignarse expresamente en el recuadro el **SI** se entenderá que **no** se oferta la mejora de referencia. |  |

En \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ 2020. El licitador. Firmado electrónicamente.